ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «КАСКАД»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

# **Содержание**

[**Содержание** 2](#_Toc179440689)

[**Установка программного обеспечения** 3](#_Toc179440690)

[Системные требования 3](#_Toc179440691)

[Процесс установки программного обеспечения 3](#_Toc179440692)

[**Эксплуатация ПО** 4](#_Toc179440693)

# **Установка программного обеспечения**

## **Системные требования**

Встроенное Программное обеспечение (далее – ПО) акустической системы «Каскад» (далее – Система), предприятия АО НТЦ «ЭКВИТ» (далее – Организация), предназначено для использования только в составе изделия.

Информация по встроенному ПО Системы, а также последняя версия программы доступны на официальном сайте. (https://ntc-ekvit.tech/products/kaskad/software). ПО доступно в виде архива бинарного файла, для распаковки архива необходимо использовать пароль. Пароль предоставляется правообладателем или сотрудниками Организации.

## **Процесс установки программного обеспечения**

Для установки или обновления программного обеспечения акустической системы «Каскад» необходимо выполнить следующие шаги:

* распаковать скачанный архив на свободное место компьютера;
* установить и подключить акустическую систему «Каскад» к сети;
* открыть веб-интерфейс акустической системы;
* перейти во вкладку «Настройка»;
* выбрать файл прошивки из ранее распакованного архива на компьютере (формат файла .bin);
* нажать на кнопку «Прошить»;
* дождаться завершения установки/обновления.

# **Эксплуатация ПО**

ПО отдельно не эксплуатируется, работа ПО полностью описана в «Руководстве по установке и эксплуатации Акустической системы «Каскад».

Активация ПО не требуется.

Правообладатель (АО НТЦ «ЭКВИТ») готов продемонстрировать ПО, для чего просим обратиться по следующей контактной информацией:

* +7 (495)540-45-32, 8-800-555-84-12
* info@ntc-ekvit.ru